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一、显示面板及按键定义

信号指示灯（绿）
报错指示灯（红）

菜单键：进入/返回主菜单
向上键: 菜单功能向上选择/参数递加
向下键: 菜单功能向下选择/参数递减
确认键：选择菜单功能，并于菜单功能参数修改时做确定并保存。

二、菜单功能
通电开机整机复位后，按菜单键，进入主菜单（主菜单界面无操作30秒后退出），详见主菜单功能表（共5个主菜单选项）；向上或向下键选择主菜单，确认键进入修改各项菜单之功能参数，修改后再按确认键保存当前功能参数（保存后具备掉电记忆）。

	主菜单
	子菜单
	菜单功能说明

	1、系统设置
	1、DMX地址
	向上或向下修改DMX地址码（地址码可选范围001-512），确认键保存，默认001。

	
	2、编码器
	向上或向下修改编码器开启/关闭，确认键保存，默认开启。

	
	3、X反转
	向上或向下修改X反转开启/关闭，确认键保存，默认关闭。

	
	4、Y反转
	向上或向下修改Y反转开启/关闭，确认键保存，默认关闭。

	2、运行模式
	1、运行模式
	向上或向下选择运行模式DMX/声控/自动，确认键保存，默认DMX。

	
	2、通道选择
	向上或向下选择通道CH25/CH32/CH53，确认键保存，默认CH25。

	3、手动控制

	1、X轴
	向上或向下修改X电机运转参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	2、X轴微调
	向上或向下修改X微调电机运转参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	3、X旋转
	向上或向下修改X旋转参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	4、Y轴
	向上或向下修改Y轴参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	5、Y轴微调
	向上或向下修改Y微调参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	6、XY速度
	向上或向下修改XY速度参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	7、调光
	向上或向下修改调光亮度数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	8、频闪
	向上或向下修改频闪参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	9、红色
	向上或向下修改红色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	10、绿色
	向上或向下修改绿色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	11、蓝色
	向上或向下修改蓝色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	12、白色
	向上或向下修改白色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	13、模式
	向上或向下修改模式参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	14、速度
	向上或向下修改速度参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	15、背景色
	向上或向下修改背景色参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	16、背景色调光
	向上或向下修改背景色调光参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	17、复位
	参数值在250-255整机复位，控台参数值必须先拉到10以下，再推到250-255才有用，参数值在000-249无用，是不能复位的。

	4、显示设置
	1、语言选择
	向上或向下选择中文/EN（英文），确认键保存，默认中文。

	
	2、倒显设置
	向上或向下选择关闭/开启倒显设置，确认键保存，默认关闭。

	
	3、屏幕保护
	向上或向下选择关闭/开启屏幕保护，确认键保存，默认开启。

	
	4、软件版本
	03VA程序身份识别码，不可修改。

	5、工厂设置
	显示请输入密码！向上或向下修改为138，再按确认键进入工厂设置。
	1、X轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	2、Y轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	3、调焦校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	4、旋转校准
	向上或向下修改红色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认220。

	
	
	5、红色
	向上或向下修改绿色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认220。

	
	
	6、绿色
	向上或向下修改蓝色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认220。

	
	
	7、蓝色
	向上或向下修改蓝色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认220。

	
	
	8、白色
	向上或向下修改白色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认220。

	
	
	9、速度
	向上或向下修改速度参数（范围000-255），确认键保存，默认065。

	
	
	10、电流
	向上或向下选择000 /007，确认键保存，默认000。

	
	
	11、Logo
	向上或向下选择000 /001，确认键保存，默认000。

	
	
	12、温度
	向上或向下修改温度参数（范围40-70），确认键保存，默认065。

	
	
	13、温度-风扇
	向上或向下选择关闭/开启温度-风扇控制，确认键保存，默认开启。


三、主从机控制
    有2台或2台以上相同的灯具用DMX三芯信号线连接，所有灯具修改为001~512任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具则为从机，所有从机显示屏不闪烁；用主机调节渐变、脉变、跳变、声控、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、声控、自走效果。
特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。
           2、所有灯具必须是在关闭DMX512控制台时主从机才有作用。
四、DMX512控制
所有灯具地址码设置好，将所有灯具用DMX三芯信号线并联连接至DMX512控制台，地址码停止闪烁，表示DMX512控制台信号已经发送到灯具，根据通道说明用DMX512控制台控制相关功能。
CH25通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	X轴

	2
	000-255
	X无极

	3
	000-255
	X速度

	4
	000-255
	Y整体

	5
	000-255
	Y模式速度

	6
	000-255
	Y模式

	7
	000-255
	Y模式幅度

	8
	000-255
	Y模式方向

	9
	000-255
	总调光（光束辅光）

	10
	000-255
	光束频闪

	11
	000-255
	光束R

	12
	000-255
	光束G

	13
	000-255
	光束B

	14
	000-255
	光束W

	15
	000-255
	光束模式

	16
	000-255
	光束模式速度

	17
	000-255
	辅光频闪

	18
	000-255
	辅光R

	19
	000-255
	辅光G

	20
	000-255
	辅光B

	21
	000-255
	辅光模式

	22
	000-255
	辅光模式速度

	23
	000-255
	综合模式（光束辅光）

	24
	000-255
	综合模式速度（光束辅光）

	25
	000-255
	复位：参数值在250-255整机复位，控台参数值必须先拉到10以下，再推到250-255才有用，参数值在000-249无用，是不能复位的。


CH32通道说明：

	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	X轴

	2
	000-255
	X无极

	3
	000-255
	X微动

	4
	000-255
	X速度

	5
	000-255
	Y整体

	6
	000-255
	Y1

	7
	000-255
	Y2

	8
	000-255
	Y3

	9
	000-255
	Y4

	10
	000-255
	Y模式速度

	11
	000-255
	Y模式

	12
	000-255
	Y模式幅度

	13
	000-255
	Y模式方向

	14
	000-255
	总调光(光束辅光) 

	15
	000-255
	光束频闪

	16
	000-255
	光束R

	17
	000-255
	光束G

	18
	000-255
	光束B

	19
	000-255
	光束W

	20
	000-255
	光束模式

	21
	000-255
	光束模式速度

	22
	000-255
	辅光频闪

	23
	000-255
	辅光R

	24
	000-255
	辅光G

	25
	000-255
	辅光B

	26
	000-255
	辅光模式

	27
	000-255
	辅光模式速度

	28
	000-255
	综合模式(光束辅光)

	29
	000-255
	综合模式速度(光束辅光)

	30
	000-255
	背景色(光束辅光) 

	31
	000-255
	背景色调光(光束辅光)

	32
	000-255
	复位：参数值在250-255整机复位，控台参数值必须先拉到10以下，再推到250-255才有用，参数值在000-249无用，是不能复位的。


CH53通道说明：

	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	X轴

	2
	000-255
	X无极

	3
	000-255
	X微动

	4
	000-255
	X速度

	5
	000-255
	Y整体

	6
	000-255
	Y1

	7
	000-255
	Y2

	8
	000-255
	Y3

	9
	000-255
	Y4

	10
	000-255
	Y模式速度

	11
	000-255
	Y模式

	12
	000-255
	Y模式幅度

	13
	000-255
	Y模式方向

	14
	000-255
	总调光(光束辅光) 

	15
	000-255
	光束频闪

	16
	000-255
	光束R1

	17
	000-255
	光束G1

	18
	000-255
	光束B1

	19
	000-255
	光束W1

	20
	000-255
	光束R2

	21
	000-255
	光束G2

	22
	000-255
	光束B2

	23
	000-255
	光束W2

	24
	000-255
	光束R3

	25
	000-255
	光束G3

	26
	000-255
	光束B3

	27
	000-255
	光束W3

	28
	000-255
	光束R4

	29
	000-255
	光束G4

	30
	000-255
	光束B4

	31
	000-255
	光束W4

	32
	000-255
	光束模式

	33
	000-255
	光束模式速度

	34
	000-255
	辅光频闪

	35
	000-255
	辅光R1

	36
	000-255
	辅光G1

	37
	000-255
	辅光B1

	38
	000-255
	辅光R2

	39
	000-255
	辅光G2

	40
	000-255
	辅光B2

	41
	000-255
	辅光R3

	42
	000-255
	辅光G3

	43
	000-255
	辅光B3

	44
	000-255
	辅光R4

	45
	000-255
	辅光G4

	46
	000-255
	辅光B4

	47
	000-255
	辅光模式

	48
	000-255
	辅光模式速度

	49
	000-255
	综合模式(光束辅光)

	50
	000-255
	综合模式速度(光束辅光)

	51
	000-255
	背景色(光束辅光)  

	52
	000-255
	,背景色调光(光束辅光)  

	53
	000-255
	复位：参数值在250-255整机复位，控台参数值必须先拉到10以下，再推到250-255才有用，参数值在000-249无用，是不能复位的。


五、技术参数：
电压:  AC100~240V  50/60HZ
控制方式: DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能。
通道:  CH25、CH32、CH53
调光:  32bit 0~100%线性调光
特点： XY摇头+光束+爆闪+无极
工作温度: -30度~50度
频闪频率:  1~30HZ
外观:  金属、黑色
连接方式：DMX512输入输出 / 电源输入输出。
IP 等级:  IP20
尺寸: 高:26cm 长：56cm 宽：18 cm          重量: 7kg
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